**ALIMENTATION LA TESTER ÉLECTRIQUEMENT**

Débrancher du secteur

Déconnecter l’alimentation de la carte mère (tout débrancher)

1/ prendre le connecteur 20 ou 24 broches, cadenas au-dessus, faire 1 pont avec un bout de fil ou trombone entre 4ème et 5ème broches, rebrancher l’alimentation, si le témoin s’allume et/ou que le ventilateur tourne c’est un premier signe positif mais il ne suffit pas toujours….

Débrancher du secteur

2/ on va tester avec un multimètre position voltmètre CC 20v en prenant un connecteur Molex plus facile pour les cordons du multimètre.

Cordon rouge /fil jaune Molex  
cordon noir / fil noir Molex  
**on doit trouver environ 12v**.

Débrancher du secteur attendre décharge et « rallumer » une fois sans secteur

Cordon rouge/ fil rouge Molex  
cordon noir / fil noir  
**on doit trouver environ 5v**.